**Adderss Resolution Protocol**

→ ARP

→ Protocolo usdo para traduzir endereços IP em endereços ethernet

www.inf.ufpr.br → 200.17.212.3----> 00:00:00:00:00:00

**Reverse Address Resolution Protocol**

→ RARP

→ Protocolo usado para traduzir endereços MAC ethernet em endereços IP

→ Geralmente usado durante o boot das máquinas

→ precursor os protocolos BootP e DHCP